1.创建图片

(dynamic\_ir\_drop）

**show\_power\_network\_map** –type **dynamic\_ir** –dynamic\_ir\_type **MINTW | EFFTW | MAXTW MINWC | MAXWC | MINSW | EFFSW | MAXSW**

(power)

**show\_power\_map** –type

type: **POWER SWA FREQ TOG**

2.删除图片

(dynamic\_ir\_drop）

**show\_power\_network\_map** –dynamic\_ir\_type XXX –hide

(power)

**show\_power\_map** –type XXX -delete